\onecolumn
\chapter{Bedsheet-Kite}

\section{Workshop-Plan}
%\begin{table}[b]
\rowcolors{1}{tableRow1}{tableRow1!50}
\begin{tabularx}{\textwidth}{rXrX}
	\rowcolor{primary}
	\textcolor{white}{\textbf{Menge}} & \textcolor{white}{\textbf{Material}} \\
	\unit[5]{m}                       & Tuch in \unit[1,5]{m} Breite für da Segel    \\
	Nach Muster		                  & Tuch für das Patchworkmuster                 \\
	\unit[15]{m}                      & Waagleine mit \unit[40]{kg} Bruchlast        \\
	\unit[2]{m}						  & Leine mit \unit[110]{kg} Bruchlast \\
	12                                & Stabendkappen \unit[1,6]{mm}                 \\
	1                                 & GFK-Stab \unit[1,6]{mm} in \unit[2]{m} Länge \\
\end{tabularx}
\captionof{table}{Materialliste}
%\end{table}

\vfill

\begin{figure}[h]
	\centering
	\def\svgwidth{\textwidth}
	\input{Bilder/bedsheet.pdf_tex}
	\caption{Bedsheet-Kite -- Workshop-Plan}
	\label{fig:BedsheetPlan}
\end{figure}

\twocolumn
\section{Segel und Kiele}

Zu Beginn wird das Segel an allen vier Kanten gesäumt. Dabei wird die Kante je zweimal um \unit[5]{mm} umgelegt und fest genäht.

Die Patchworkelemente können jetzt auf dem Segel appliziert werden. Dabei ist zu beachten, dass sich in den ersten ca.~\unit[25]{cm} die Kiele befinden werden. Zu diesem Zeitpunkt kann die Applikation noch ausgeführt werden, ohne dass die Kiele unter der Nähmaschine im Weg sind.

\section{Stäbe}

\section{Waage}

\begin{figure}[bt]
	\centering
	\includegraphics[width=\columnwidth]{Bilder/dummy.pdf}
	\caption{Waagpunkt}\label{fig:bridle}
\end{figure}

Alle Waagleinen sind gleich \unit[2]{m} lang. Sie werden an den Kielschlaufen befestigt, und am Waagpunkt zusammengefasst. Dafür werden die Enden der Leinen zu Schlaufen geknotet, durch die eine kurze Schnurschlaufe gebuchtet wird. Damit kann die Waage zum Verstellen oder Ordnen schnell geöffnet werden.
