\onecolumn
\chapter{Bedsheet-Kite}

\section{Workshop-Plan}
%\begin{table}[b]
\rowcolors{1}{tableRow1}{tableRow1!50}
\begin{tabularx}{\textwidth}{rXrX}
	\rowcolor{primary}
	\textcolor{white}{\textbf{Menge}} & \textcolor{white}{\textbf{Material}} \\
	\unit[5]{m}                       & Tuch in \unit[1,5]{m} Breite für da Segel    \\
	Nach Muster		                  & Tuch für das Patchworkmuster                 \\
	\unit[15]{m}                      & Waagleine mit \unit[40]{kg} Bruchlast        \\
	\unit[2]{m}						  & Leine mit \unit[110]{kg} Bruchlast \\
	12                                & Stabendkappen \unit[1,6]{mm}                 \\
	1                                 & GFK-Stab \unit[1,6]{mm} in \unit[2]{m} Länge \\
\end{tabularx}
\captionof{table}{Materialliste}
%\end{table}

\vfill

\begin{figure}[h]
	\centering
	\def\svgwidth{\textwidth}
	\input{Bilder/bedsheet.pdf_tex}
	\caption{Bedsheet-Kite -- Workshop-Plan}
	\label{fig:BedsheetPlan}
\end{figure}

\twocolumn
\section{Segel und Kiele}

\section{Stäbe}

\section{Waage}

\begin{figure}[bt]
	\centering
	\includegraphics[width=\columnwidth]{Bilder/dummy.pdf}
	\caption{Waagpunkt}\label{fig:bridle}
\end{figure}

Alle Waagleinen sind gleich \unit[2]{m} lang. Sie werden an den Kielschlaufen befestigt, und am Waagpunkt zusammengefasst. Dafür werden die Enden der Leinen zu Schlaufen geknotet, durch die eine kurze Schnurschlaufe gebuchtet wird. Damit kann die Waage zum Verstellen oder Ordnen schnell geöffnet werden.
